|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| USE CASE 2 | Konfiguracja ustawień | |
| Goal in Context | Serwis konfiguruje ustawienia automatu | |
| Scope & Level | CoffeeMaker, zmiana ustawień i dostosowanie ich do wymagań | |
| Preconditions | Nowa maszyna, która nie posiada aktualnego oprogramowania i ustawień dostępnych przepisów. | |
| Success End Condition | Aktualizacja oprogramowania, dodanie przepisów. | |
| Failed End Condition | Awaria systemu, błędna aktualizacja, niedziałająca maszyna. | |
| Primary, Secondary Actors | Serwis | |
| Trigger | Wybrano opcję „Aktualizuj system” | |
| DESCRIPTION | Step | Action |
|  | 1 | Połączenie automatu do sieci firmowej poprzez VPN. |
|  | 2 | Serwisant wprowadza niezbędne ustawienia do synchronizacji połączenia oraz dodatnia maszyny. |
|  | 3 | Połączenie komputera serwisanta i wgranie nowej aktualizacji systemu. |
|  | 4 | Serwisant potwierdza restart systemu na automacie. |
|  | 5 | System potwierdza aktualizacje i zatwierdza wybraną konfigurację po czym wraca do głównego menu. |
| EXTENSIONS | Step | Branching Action |
|  | 1a | Jeśli użytkownik wybrał opcję potwierdzenia adresów IP, cofnij do konfiguratora połączenia. |
|  | 2a | Jeśli użytkownik anulował swój wybór, system powraca menu głównego. |
|  | 3a | System sprawdza poprawność aktualizacji, tworzy kopię zapasową oraz wysyła ją na serwer zdalny. |